Особенности и характеристики JXB-183

Специальный дизайн, позволяющий измерять температуру на расстоянии 3см~5см от лба.  
Надежное и стабильное измерение благодаря системе обнаружения инфракрасного излучения.  
Звуковой сигнал, при температуре свыше 38°C.  
Память на последние 32 измерения.  
3 цвета LCD дисплея.  
Возможность выбора системы измерения температуры по Цельсию или Фаренгейту.

Автоматическое выключение (<30 сек).  
Долгая эксплуатация. Срок службы 100 000 измерений

Условия для нормального использования:

Рабочая температура: 10°C ~ 40°C  
Относительная влажность: <85%  
Питание: DC 3V (2 шт., батарея тип «AAA»)  
Габаритные размеры: 130 x 45 x 55 мм (Д x Ш x В)

Вес прибора (без элементов питания): 67 г

Единица измерения: 0.1 °C  
  
**Диапазон измерений:**

В режиме «BODY»: *32.0°C - 43.0°C*  
  
В режиме «BODY» используются 3 вида подсветки экрана:  
  
**Зеленая подсветка:** 37.3°C , означает нормальную температуру.  
  
**Оранжевая подсветка:**37.4°C ~ 37.9°C означает незначительное повышение температуры.

**Красная подсветка:** >38°C, означает высокую температуру.  
  
В режиме (mode) «SURFACE»: 0°C ~ 60°C  
В режиме (mode) «ROOM»: 0°C ~ 40°C

\*Body - тело

\*Surface - поверхность

\*Room - помещение